**MEDIDAS:** LARGO 1,490 mm.

ANCHO 750 mm.

ALTO 1,900 mm.

TRANSPORTE INTERIOR DE BARRAS CON 78 GANCHOS, EN ACERO

INOXIDABLE. TREN BASCULANTE DE 6 RUEDAS. BARRAS ABATIBLES. MODELO

JAMONES.

**MEDIDAS:** LARGO 1,490 mm

ANCHO 750 mm

ALTO 1,900 mm

TRANSPORTE INTERIOR DE BARRAS CON 96 GANCHOS, EN ACERO

INOXIDABLE. TREN BASCULANTE DE 6 RUEDAS. BARRAS ABATIBLES. MODELO PARA

PALETAS

**MEDIDAS:** LARGO 1,490 mm.

ANCHO 750 mm.

ALTO 1,900 mm.

CARRETILLA PARA TRANSPORTE INTERIOR DE BARRAS CON 100 GANCHOS, EN

ACERO INOXIDABLE. TREN BASCULANTE DE 6 RUEDAS. BARRAS ABATIBLES.

MODELO LOMOS

**MEDIDAS:** LARGO 1,500 mm.

ANCHO 750 mm.

ALTO 1,900 mm.

CARRETILLA PIRAMIDAL DE BARRAS CON 100 GANCHOS, EN ACERO INOXIDABLE.

TREN BASCULANTE DE 4 RUEDAS. BARRAS FIJAS



**MEDIDAS.** LARGO 2,000 mm.

ANCHO 1,200 mm.

ALTO 880 mm.

MESA EN ACERO INOXIDABLE PARA DESPIECE, CON PATAS DESMONTABLES.

EN CHAPA DE 2 mm. DE ESPESOR.

- 2 CORTADORES DE POLIETILENO INCORPORADOS